**蓝牙与app连接通信**

1. 蓝牙通信­­——激活参数回复

**激活参数获取**：激活参数可直接在软件中写死；

**激活参数使用**：当app与蓝牙连接获取的数据（数据参考通信协议2.9-四.1）中“数据包类型”为04（未激活）时；DevID验证通过后app回复激活参数数据（数据参考通信协议2.9-四.2.2.2）中“包类型”为8D（通知终端激活），其余参数可由0填充以9C结束；

1. 蓝牙通信——无配置参数回复

**无配置参数获取**：无配置参数可直接在软件中写死；

**无配置参数使用**：当app与蓝牙连接获取的数据（数据参考通信协议2.9-四.1）中“数据包类型”为02\03（启动\停止）时；DevID验证通过后进行“版本号”对比，如版本号相同则app回复无配置参数数据（数据参考通信协议2.9-四.2.2.1）中“包类型”为8E（通知无配置更改），9C结束；

1. 蓝牙通信——带配置参数回复

**带配置参数获取**：带配置参数从服务器获取放到对应文件夹使用（什么时候获取暂定）；

**带配置参数使用**：当app与蓝牙连接获取的数据（数据参考通信协议2.9-四.1）中“数据包类型”为02\03（启动\停止）时；DevID验证通过后进行“版本号”对比，如版本号不同则app回复带配置参数数据（数据参考通信协议2.9-四.2.2.2）中“包类型”为8F（通知带配置更新），9C结束

1. 蓝牙通信——休眠参数回复

**休眠参数获取**：休眠参数可直接在软件中写死；

**休眠参数使用**：由app休眠设置功能按键开启\关闭，当开启时：app与蓝牙连接获取的数据（数据参考通信协议2.9-四.1）时；DevID验证通过后app直接回复休眠参数数据（数据参考通信协议2.9-四.2.2.2）中“包类型”为8C（通知终端激活），其余参数可由0填充以9C结束；关闭后则按1、2、3正常逻辑进行。